**Wetter- und Vogelschutzgitter, geometrisch freie Ableitungsfläche von ca. 0,1 - 0,2 m² (nach Bedarf auswählen)**

Technische Daten:

- Vogelschutzgitter auf der gesamten Lüftungsfläche

- Wetterschutzgitter mit Anschlussrahmen für Fassade

Nenngrößen Montagerahmen:

'.........' mm

Notwendige vertikale Rohbauöffnung:

'.........' mm

Fabrikat: D+H Mechatronic AG

Typ: ALAS

Liefern und betriebsbereit vertikal in Schachtwand montieren.